猜想：虽然接上拉电阻可以上拉到高电平，和推挽输出输出电平相同，但浮空模式没有相应的输出能力，一般是作为数据通信输入口使用？

还没有进行测试。